(MODELO)

COLOCAR O PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

|  |
| --- |
| DADOS DA EMPRESA |
| Razão Social: |
| CNPJ (MF): Inscrição Estadual nº |
| Endereço: |
| Telefones: |
| E-mail: |
| Responsável Legal: |
| Validade da proposta: |
| Nome, endereço, CPF e cargo do representante/procurador legal da empresa que assinará o contrato: |

**ORÇAMENTO/PROPOSTA DE PREÇOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº ORDEM** | **UND** | **QTDE** | **ESPECIFICAÇÃO** | **IMAGEM ILUSTRATIVA** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| **GRUPO 2** |
| 1 | UND | 1 | MACA FIXA HOSPITALAR**Especificações Técnicas:**Maca fixa com leito estofado, indicada para procedimentos diversos como estética, tatuagem, depilação, exames clínicos e atendimentos hospitalares.**Características técnicas:****Estrutura:** Tubular em aço carbono com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (epóxi).**Leito:** Estofado com espuma D28 revestida com courvin de alta resistência e fácil limpeza.**Regulagens:** Cabeceira com diversas posições de ajuste, sem necessidade de ferramentas.**Utensílios:** Suporte metálico para papel integrado.**Cor do revestimento:** A definir conforme amostra aprovada pela Administração.**Medidas aproximadas (em metro):**Comprimento: 1,82 mLargura: 0,63 mAltura do leito: 0,78 m**Capacidade de carga:** Suporta até 260 kg.**Peso do equipamento:**Em torno de 21kg.**Garantia mínima:**12meses.**Entende-se por similar o produto apresentado produzidoseguindoasmesmasespecificaçõestécnicasinformadas.** | Maca hospitalar, Tubular, Equipamentos hospitalares, Capacidade de até -  Medical Company |  |  |  |
| 2 | UND | 1 | ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA**Características técnicas:**Estrutura: Tubular em aço com pintura eletrostática esmaltada.Degraus: Superfície com acabamento antiderrapante.Peso: Aproximadamente 4,5 kg – modelo leve e fácil de transportar.Capacidade de carga: Suporta até 170 kg.**Dimensões aproximadas:**Largura: 42 cmComprimento: 42 cmAltura: 38 cm**Garantia mínima:** 12 meses.**Entende-se por similar o produto apresentado produzidoseguindoasmesmasespecificaçõestécnicasinformadas.** | escada para maca.png |  |  |  |
| 3 | UND | 1 | CONJUNTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO + APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE**Especificações Técnicas:**Conjunto indicado para a medição da pressão arterial e auscultas cardíacas ou pulmonares, ideal para profissionais da saúde, estudantes de enfermagem/medicina e uso pessoal. Oferece precisão, conforto e durabilidade.**Características técnicas – Estetoscópio:**Estrutura: Tubo em Y de PVC, peça única para melhor condução sonora.Câmara de som: Liga de alumínio.Membrana: Plástico rígido.Fone: Biauricular em cobre cromado.Olivas: Par de olivas rígidas.Peso: Leve.Garantia: 1 ano.**Características técnicas – Aparelho de Pressão Aneroide:**Braçadeira: Nylon antialérgico com tratamento impermeável e fechamento em velcro.Manômetro: Escala de 0 a 300 mmHg, com caixa metálica.Manguito: Borracha vulcanizada, com duas saídas e sem emendas.Pera: Borracha vulcanizada, utilizada para inflar o manguito.Válvula: Metal resistente com regulagem sensível de saída de ar.Tamanhos da braçadeira: Neonatal, infantil, adulto e obeso.**Composição do kit:**01 Estetoscópio com tubo em Y01 Aparelho de pressão aneróide completo01 Par de olivas rígidas01 Manual de instruções**Garantia mínima:** 12 meses.**Entende-se por similar o produto apresentado produzidoseguindoasmesmasespecificaçõestécnicasinformadas.** | aparelho de presão.png |  |  |  |
| 4 | UND | 1 | BIOMBO HOSPITALAR EPÓXI COM FACES EM TECIDO**Especificações Técnicas:**Equipamento versátil e funcional, indicado para garantir privacidade em ambientes hospitalares, clínicas, consultórios médicos, ambulatórios e centros de estética. Seu design dobrável permite fácil movimentação, armazenamento e transporte, otimizando o uso do espaço.**Características técnicas:**Estrutura: Tubular em aço carbono 3/4″ com pintura eletrostática a pó (epóxi), resistente e durável.Painéis: Confeccionados em tecido de algodão cru, com fixação por cordões.Mobilidade: Pés com rodízios de 2″ para deslocamento prático e seguro.Formato: Biombo dobrável com 3 folhas articuladas.Higienização: Fácil limpeza do tecido e estrutura.**Dimensões aproximadas:**Largura total (aberto): 1,80 mLargura dobrado: 66 cmAltura: 1,75 m**Entende-se por similar o produto apresentado produzidoseguindoasmesmasespecificaçõestécnicasinformadas.** | BIOMBO-TRIPLO-PINTURA-EPÓXI.jpg |  |  |  |