(MODELO)

COLOCAR O PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

|  |
| --- |
| DADOS DA EMPRESA |
| Razão Social: |
| CNPJ (MF): Inscrição Estadual nº |
| Endereço: |
| Telefones: |
| E-mail: |
| Responsável Legal: |
| Validade da proposta: |
| Nome, endereço, CPF e cargo do representante/procurador legal da empresa que assinará o contrato: |

**ORÇAMENTO/PROPOSTA DE PREÇOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº ORDEM** | **UND** | **QTDE** | **ESPECIFICAÇÃO** | **IMAGEM ILUSTRATIVA** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| **GRUPO 2** | | | | | | | |
| 1 | UND | 1 | MACA FIXA HOSPITALAR  **Especificações Técnicas:**  Maca fixa com leito estofado, indicada para procedimentos diversos como estética, tatuagem, depilação, exames clínicos e atendimentos hospitalares.  **Características técnicas:**  **Estrutura:** Tubular em aço carbono com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (epóxi).  **Leito:** Estofado com espuma D28 revestida com courvin de alta resistência e fácil limpeza.  **Regulagens:** Cabeceira com diversas posições de ajuste, sem necessidade de ferramentas.  **Utensílios:** Suporte metálico para papel integrado.  **Cor do revestimento:** A definir conforme amostra aprovada pela Administração.  **Medidas aproximadas (em metro):**  Comprimento: 1,82 m  Largura: 0,63 m  Altura do leito: 0,78 m  **Capacidade de carga:** Suporta até 260 kg.  **Peso do equipamento:**Em torno de 21kg.  **Garantia mínima:**12meses.  **Entende-se por similar o produto apresentado produzidoseguindoasmesmasespecificaçõestécnicasinformadas.** | Maca hospitalar, Tubular, Equipamentos hospitalares, Capacidade de até -  Medical Company |  |  |  |
| 2 | UND | 1 | ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA  **Características técnicas:**  Estrutura: Tubular em aço com pintura eletrostática esmaltada.  Degraus: Superfície com acabamento antiderrapante.  Peso: Aproximadamente 4,5 kg – modelo leve e fácil de transportar.  Capacidade de carga: Suporta até 170 kg.  **Dimensões aproximadas:**  Largura: 42 cm  Comprimento: 42 cm  Altura: 38 cm  **Garantia mínima:** 12 meses.  **Entende-se por similar o produto apresentado produzidoseguindoasmesmasespecificaçõestécnicasinformadas.** | escada para maca.png |  |  |  |
| 3 | UND | 1 | CONJUNTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO + APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE  **Especificações Técnicas:**  Conjunto indicado para a medição da pressão arterial e auscultas cardíacas ou pulmonares, ideal para profissionais da saúde, estudantes de enfermagem/medicina e uso pessoal. Oferece precisão, conforto e durabilidade.  **Características técnicas – Estetoscópio:**  Estrutura: Tubo em Y de PVC, peça única para melhor condução sonora.  Câmara de som: Liga de alumínio.  Membrana: Plástico rígido.  Fone: Biauricular em cobre cromado.  Olivas: Par de olivas rígidas.  Peso: Leve.  Garantia: 1 ano.  **Características técnicas – Aparelho de Pressão Aneroide:**  Braçadeira: Nylon antialérgico com tratamento impermeável e fechamento em velcro.  Manômetro: Escala de 0 a 300 mmHg, com caixa metálica.  Manguito: Borracha vulcanizada, com duas saídas e sem emendas.  Pera: Borracha vulcanizada, utilizada para inflar o manguito.  Válvula: Metal resistente com regulagem sensível de saída de ar.  Tamanhos da braçadeira: Neonatal, infantil, adulto e obeso.  **Composição do kit:**  01 Estetoscópio com tubo em Y  01 Aparelho de pressão aneróide completo  01 Par de olivas rígidas  01 Manual de instruções  **Garantia mínima:** 12 meses.  **Entende-se por similar o produto apresentado produzidoseguindoasmesmasespecificaçõestécnicasinformadas.** | aparelho de presão.png |  |  |  |
| 4 | UND | 1 | BIOMBO HOSPITALAR EPÓXI COM FACES EM TECIDO  **Especificações Técnicas:**  Equipamento versátil e funcional, indicado para garantir privacidade em ambientes hospitalares, clínicas, consultórios médicos, ambulatórios e centros de estética. Seu design dobrável permite fácil movimentação, armazenamento e transporte, otimizando o uso do espaço.  **Características técnicas:**  Estrutura: Tubular em aço carbono 3/4″ com pintura eletrostática a pó (epóxi), resistente e durável.  Painéis: Confeccionados em tecido de algodão cru, com fixação por cordões.  Mobilidade: Pés com rodízios de 2″ para deslocamento prático e seguro.  Formato: Biombo dobrável com 3 folhas articuladas.  Higienização: Fácil limpeza do tecido e estrutura.  **Dimensões aproximadas:**  Largura total (aberto): 1,80 m  Largura dobrado: 66 cm  Altura: 1,75 m  **Entende-se por similar o produto apresentado produzidoseguindoasmesmasespecificaçõestécnicasinformadas.** | BIOMBO-TRIPLO-PINTURA-EPÓXI.jpg |  |  |  |